# format is config=command
# where command can be one of:
# y,n,m,"<str>,<value>
# from remarkable-microsd project
# see http://www.davisr.me/projects/remarkable-microsd/
CONFIG_RTL_CARDS=y
CONFIG_BATTERY_BQ27XXX=y
CONFIG_BATTERY_BQ27XXX_I2C=y
CONFIG_CRYPTO_AEAD=y
CONFIG_CRYPTO_GF128MUL=y
CONFIG_CRYPTO_NULL=y
CONFIG_CRYPTO_SEQIV=y
CONFIG_CRYPTO_CTR=y
CONFIG_CRYPTO_GHASH=y
# serial through USB
CONFIG_USB_ACM=y
CONFIG_USB_F_ACM=y
CONFIG_USB_U_SERIAL=y
CONFIG_USB_CDC_COMPOSITE=y
# console through serial
CONFIG_USB_G_SERIAL=y
CONFIG_U_SERIAL_CONSOLE=y
# wifi module doesn't load early enough for lack of initramfs
CONFIG_CFG80211=m
CONFIG_MAC80211=m
CONFIG_BRCMFMAC=m
CONFIG_BRCMUTIL=m
# iwd requires these modules
CONFIG_CRYPTO_AES=y
CONFIG_CRYPTO_USER_API_HASH=y
CONFIG_CRYPTO_USER_API_SKCIPHER=y
CONFIG_KEY_DH_OPERATIONS=y
CONFIG_CRYPTO_ECB=y
CONFIG_CRYPTO_MD4=y
CONFIG_CRYPTO_MD5=y
CONFIG_CRYPTO_CBC=y
CONFIG_CRYPTO_SHA256=y
CONFIG_CRYPTO_DES=y
CONFIG_CRYPTO_CMAC=y
CONFIG_CRYPTO_HMAC=y
CONFIG_CRYPTO_SHA512=y
CONFIG_CRYPTO_SHA1=y
# other
LOCALVERSION=""
CONFIG_DEFAULT_HOSTNAME="remarkable"
CONFIG_MODULE_UNLOAD=y
# f2fs support
CONFIG_F2FS_FS=y
CONFIG_F2FS_STAT_FS=y
CONFIG_F2FS_FS_XATTR=y
CONFIG_F2FS_FS_POSIX_ACL=y
CONFIG_F2FS_FS_SECURITY=y
CONFIG_F2FS_CHECK_FS=n
CONFIG_F2FS_IO_TRACE=n
CONFIG_F2FS_FAULT_INJECTION=n
CONFIG_F2FS_FS_COMPRESSION=y
CONFIG_F2FS_FS_LZO=y
CONFIG_F2FS_FS_LZ4=y
CONFIG_F2FS_FS_ZSTD=y
CONFIG_F2FS_FS_LZORLE=y
# disabled as breaks build
CONFIG_MXC_GPU_VIV=n
