(module AXE520124 (layer F.Cu) (tedit 5E13F450)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -4.318 0.0635 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value AXE520124 (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -2.9845 2.1) (end -3.4925 1.5875) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.4925 1.5875) (end -3.5 -2.1) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.5 -2.1) (end 3.5 -2.1) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.5 -2.1) (end 3.5 2.1) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.5 2.1) (end -2.9845 2.1) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.25 -1.85) (end 3.25 -1.85) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.25 -1.85) (end 3.25 1.85) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.25 1.85) (end -3.25 1.85) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.25 1.85) (end -3.25 -1.85) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad 1 smd rect (at -1.8 -1.2) (size 0.23 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -1.8 1.2) (size 0.23 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.4 -1.2) (size 0.23 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -1.4 1.2) (size 0.23 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1 -1.2) (size 0.23 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -1 1.2) (size 0.23 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.6 -1.2) (size 0.23 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -0.6 1.2) (size 0.23 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -0.2 -1.2) (size 0.23 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -0.2 1.2) (size 0.23 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.2 -1.2) (size 0.23 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at 0.2 1.2) (size 0.23 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.6 -1.2) (size 0.23 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at 0.6 1.2) (size 0.23 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1 -1.2) (size 0.23 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at 1 1.2) (size 0.23 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 1.4 -1.2) (size 0.23 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at 1.4 1.2) (size 0.23 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 1.8 -1.2) (size 0.23 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at 1.8 1.2) (size 0.23 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP smd rect (at -2.8 1.3) (size 0.9 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP smd rect (at -2.8 -1.3) (size 0.9 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP smd rect (at 2.8 -1.3) (size 0.9 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP smd rect (at 2.8 1.3) (size 0.9 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
