(footprint "BGA-96_9.0x14.0mm_P0.8mm" (version 20210824) (generator pcbnew) (layer "F.Cu")
  (tedit 6159C712)
  (descr "BGA-96, http://www.mouser.com/ds/2/198/43-46TR16640B-81280BL-706483.pdf")
  (tags "BGA-96")
  (attr smd)
  (fp_text reference "REF**" (at 0 -7.4) (layer "F.SilkS")
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    (tstamp a4024bb2-6f58-49f6-b1f3-afec173a61c7)
  )
  (fp_text value "BGA-96_9.0x14.0mm_P0.8mm" (at 0 7.5) (layer "F.Fab")
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    (tstamp fffc6d29-5979-45c4-b7ac-6ddebef4042f)
  )
  (fp_text user "${REFERENCE}" (at 0 0) (layer "F.Fab")
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    (tstamp f925bbd5-cb9f-4af1-b6fa-91905a43f51b)
  )
  (fp_line (start 4.6 7.1) (end 4.6 -7.1) (layer "F.SilkS") (width 0.12) (tstamp 07533535-09a4-4c4b-a5a7-d56621677bca))
  (fp_line (start 4.6 -7.1) (end -4.6 -7.1) (layer "F.SilkS") (width 0.12) (tstamp 2ed7d0fb-af3c-4751-a711-b23812d63eac))
  (fp_line (start 4.1 -7.1) (end 4.1 7.1) (layer "F.SilkS") (width 0.12) (tstamp 5ae48009-bb64-4bf2-a542-d33bebdbbf57))
  (fp_line (start -4.6 -7.1) (end -4.6 7.1) (layer "F.SilkS") (width 0.12) (tstamp a3260743-0628-4ec1-b5da-3dba7fb1e740))
  (fp_line (start -4.6 7.1) (end 4.6 7.1) (layer "F.SilkS") (width 0.12) (tstamp d9e4bb3b-7d2d-4b33-87ff-40ca6d95cf62))
  (fp_line (start -4.8 -7.3) (end -4.8 -6.6) (layer "F.SilkS") (width 0.12) (tstamp e6e859c8-8ddf-490a-8fba-bed6362a7bde))
  (fp_line (start -4.1 -7.3) (end -4.8 -7.3) (layer "F.SilkS") (width 0.12) (tstamp ee6e9ee0-fd1e-430f-84b9-396197ba18e8))
  (fp_line (start -4.1 -7.1) (end -4.1 7.1) (layer "F.SilkS") (width 0.12) (tstamp f03864b5-f783-4e28-85a7-a408de032979))
  (fp_line (start -4.9 -7.4) (end 4.9 -7.4) (layer "F.CrtYd") (width 0.05) (tstamp 5ac7820a-19fc-4449-8c0b-7f4656826857))
  (fp_line (start 4.9 7.4) (end -4.9 7.4) (layer "F.CrtYd") (width 0.05) (tstamp 99c77ee4-79cf-408e-a03a-759baa2c93d9))
  (fp_line (start 4.9 7.4) (end 4.9 -7.4) (layer "F.CrtYd") (width 0.05) (tstamp f3a2f587-2d61-48c8-9972-17243b4d1056))
  (fp_line (start -4.9 -7.4) (end -4.9 7.4) (layer "F.CrtYd") (width 0.05) (tstamp f63625c0-3768-48bd-a5ff-53d6c9dc96a0))
  (fp_line (start 4.5 -7) (end -4 -7) (layer "F.Fab") (width 0.1) (tstamp 6a7601a1-3123-4a6b-92b6-f96369e7c88d))
  (fp_line (start 4.5 7) (end 4.5 -7) (layer "F.Fab") (width 0.1) (tstamp b8572e24-5514-466b-b598-834c237c6969))
  (fp_line (start -4 -7) (end -4.5 -6.5) (layer "F.Fab") (width 0.1) (tstamp cd266482-46fd-48ae-a0cc-147d32e30e76))
  (fp_line (start -4.5 7) (end 4.5 7) (layer "F.Fab") (width 0.1) (tstamp ed99937d-c8e0-49c5-b139-6eca57b40b14))
  (fp_line (start -4.5 -6.5) (end -4.5 7) (layer "F.Fab") (width 0.1) (tstamp edac7bd0-be5b-4b64-a30b-a22709afcdcc))
  (pad "A1" smd circle locked (at -3.2 -6) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 56b76c6d-575b-4ac8-96db-4314961c1528))
  (pad "A2" smd circle locked (at -2.4 -6) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp c9e33b96-7f97-4cde-9346-24ce03451c28))
  (pad "A3" smd circle locked (at -1.6 -6) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp e2768717-7e5d-4784-b392-4d995ee1de7a))
  (pad "A7" smd circle locked (at 1.6 -6) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 3c1eb1be-b03b-46ea-af4d-cc9ac6aff076))
  (pad "A8" smd circle locked (at 2.4 -6) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp d5f2273c-0a97-4baa-80d5-6fd6c9f03bff))
  (pad "A9" smd circle locked (at 3.2 -6) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 265de6d7-eb61-413e-bc4e-0b3deba0696f))
  (pad "B1" smd circle locked (at -3.2 -5.2) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp b5593627-dfa0-4ab9-8d3e-f1fd3dc3a27c))
  (pad "B2" smd circle locked (at -2.4 -5.2) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 8c1ca8f8-a2b2-4069-84d2-e8e167e70d09))
  (pad "B3" smd circle locked (at -1.6 -5.2) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 1d891e48-d236-4742-84ba-37d7e96ab023))
  (pad "B7" smd circle locked (at 1.6 -5.2) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 9012548a-16ef-43e7-82ea-378b9e7234fd))
  (pad "B8" smd circle locked (at 2.4 -5.2) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp b96ef2fe-3bf2-4bf2-8b7f-acc794199860))
  (pad "B9" smd circle locked (at 3.2 -5.2) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 07b6afeb-b0fc-4183-88d2-6e0851ad5174))
  (pad "C1" smd circle locked (at -3.2 -4.4) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp c6e72373-6f00-42b7-b338-07e71088b348))
  (pad "C2" smd circle locked (at -2.4 -4.4) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 391bf4ad-5468-45bf-9ff0-034dc28d3da7))
  (pad "C3" smd circle locked (at -1.6 -4.4) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 9b0aaf31-3d3f-473b-9061-12b0f06d4f64))
  (pad "C7" smd circle locked (at 1.6 -4.4) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 501f2533-c733-4edd-bd43-0853b97c2eff))
  (pad "C8" smd circle locked (at 2.4 -4.4) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp d3bc9b5d-8824-4431-a772-da53a2c2c77b))
  (pad "C9" smd circle locked (at 3.2 -4.4) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 1562c6a2-3de9-449e-a4ce-4fb58964bd69))
  (pad "D1" smd circle locked (at -3.2 -3.6) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 50eadbbe-9edd-4219-ac94-773672de59bd))
  (pad "D2" smd circle locked (at -2.4 -3.6) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 9e666d78-592d-4d89-bb91-17967434fee1))
  (pad "D3" smd circle locked (at -1.6 -3.6) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp df80f50d-0da3-44b1-9159-34762b7bb036))
  (pad "D7" smd circle locked (at 1.6 -3.6) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp f2ea9deb-42aa-43d3-a2da-7cb9b55bb1c2))
  (pad "D8" smd circle locked (at 2.4 -3.6) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 401f7f58-99ec-4f40-91dd-904f4ce82525))
  (pad "D9" smd circle locked (at 3.2 -3.6) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 1afbb5c9-ef17-4765-9aa4-524074c6ae8e))
  (pad "E1" smd circle locked (at -3.2 -2.8) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp b57830f5-b0fc-4c45-b250-92135ab4b8f5))
  (pad "E2" smd circle locked (at -2.4 -2.8) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 75264534-73f3-45ac-b6b2-6dd630905124))
  (pad "E3" smd circle locked (at -1.6 -2.8) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp e8009b32-24f4-4f45-8f2a-2ec3001a8ca2))
  (pad "E7" smd circle locked (at 1.6 -2.8) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp bdc610cf-79e0-4f69-978c-834ba16c54f3))
  (pad "E8" smd circle locked (at 2.4 -2.8) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 6d5c1539-549c-428c-8598-23904fa183fa))
  (pad "E9" smd circle locked (at 3.2 -2.8) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 666c0978-09c2-4110-95d6-cf973ca32a6e))
  (pad "F1" smd circle locked (at -3.2 -2) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp f51ffff1-eff6-496a-85fd-893e8e96c78c))
  (pad "F2" smd circle locked (at -2.4 -2) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp cc12d18f-a0db-46b1-acfb-0819b0043161))
  (pad "F3" smd circle locked (at -1.6 -2) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp fbdd8160-4939-4e72-a9ed-98fe8f9ba8c7))
  (pad "F7" smd circle locked (at 1.6 -2) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 113e1503-74c4-4206-895b-dfca162a8b6e))
  (pad "F8" smd circle locked (at 2.4 -2) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp b23b1802-e08d-4347-b299-d02af36d0e27))
  (pad "F9" smd circle locked (at 3.2 -2) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 58c1d509-f982-4eed-811d-61a7eacf9609))
  (pad "G1" smd circle locked (at -3.2 -1.2) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp ed929964-77cf-420a-b5d4-45d5e1e23783))
  (pad "G2" smd circle locked (at -2.4 -1.2) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 6669f4c0-4161-4b98-bfae-f522e948a0d8))
  (pad "G3" smd circle locked (at -1.6 -1.2) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp cfc0d7b8-06fa-47cd-8aeb-e58463205d88))
  (pad "G7" smd circle locked (at 1.6 -1.2) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp cf723cae-5c44-40ea-a5b1-9c71df5cb267))
  (pad "G8" smd circle locked (at 2.4 -1.2) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp e7019ed7-606d-4a8b-b918-045cf72786a8))
  (pad "G9" smd circle locked (at 3.2 -1.2) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 71a2c6b2-4650-4c20-8410-e32549c44778))
  (pad "H1" smd circle locked (at -3.2 -0.4) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp c5eef8c9-518a-4372-8bc1-8d8894a15767))
  (pad "H2" smd circle locked (at -2.4 -0.4) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 00d7db5e-631b-410d-ab9d-aafe979e23e7))
  (pad "H3" smd circle locked (at -1.6 -0.4) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 85dde02f-60d1-4550-9da0-0b443d63058a))
  (pad "H7" smd circle locked (at 1.6 -0.4) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 07a4c126-fd22-48b0-929a-51fc8dc1bd50))
  (pad "H8" smd circle locked (at 2.4 -0.4) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 11a32848-6a05-4d0f-8840-49b44d1e0790))
  (pad "H9" smd circle locked (at 3.2 -0.4) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp ab6665ac-a374-4236-9863-4d7a999b0659))
  (pad "J1" smd circle locked (at -3.2 0.4) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 608edfe1-7daf-4f03-8d16-ffe0ecc244e5))
  (pad "J2" smd circle locked (at -2.4 0.4) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp a6b8ac62-9084-4624-86e9-a487b1d257ed))
  (pad "J3" smd circle locked (at -1.6 0.4) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 87c500c6-05d0-4732-88ba-7867a5ac4406))
  (pad "J7" smd circle locked (at 1.6 0.4) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 0e68e0e8-efa7-45c8-95ce-2b1f010aacc9))
  (pad "J8" smd circle locked (at 2.4 0.4) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 5d896ccd-b034-477f-b5ff-4a2e713d2e96))
  (pad "J9" smd circle locked (at 3.2 0.4) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 33aafd9e-39bb-469b-ad80-04a6f0162625))
  (pad "K1" smd circle locked (at -3.2 1.2) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp d58c1bed-280b-4222-bb64-2b4042c0b3d9))
  (pad "K2" smd circle locked (at -2.4 1.2) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp fe5423c1-1ac7-4d7c-a254-518bebdf3173))
  (pad "K3" smd circle locked (at -1.6 1.2) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 3e62112b-1995-4b3d-9588-691d13b1d32f))
  (pad "K7" smd circle locked (at 1.6 1.2) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 11f0d5ee-4441-4e39-98fa-8db16068af40))
  (pad "K8" smd circle locked (at 2.4 1.2) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 8bf54b78-351b-480e-8da1-208cd27a6df4))
  (pad "K9" smd circle locked (at 3.2 1.2) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp bc5bbab8-57cd-4639-a0ac-c9e2415ce5a0))
  (pad "L1" smd circle locked (at -3.2 2) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 0020338d-159a-44d8-9981-2aff203f3935))
  (pad "L2" smd circle locked (at -2.4 2) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 2cd1acb1-6eb4-4bb1-9e1d-5b24244e6b0a))
  (pad "L3" smd circle locked (at -1.6 2) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp b402b175-ba78-4511-b558-2ab23ce2db3f))
  (pad "L7" smd circle locked (at 1.6 2) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp b3dd0fc8-f401-4d50-867b-c7754f3be912))
  (pad "L8" smd circle locked (at 2.4 2) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp b1782164-1fd3-4fac-a8ff-8ae68ad41ebd))
  (pad "L9" smd circle locked (at 3.2 2) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 993ec77b-b8ec-42fe-a157-da8ef1a513d8))
  (pad "M1" smd circle locked (at -3.2 2.8) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 04182337-bbe9-47a6-bbe9-e3002ec12b88))
  (pad "M2" smd circle locked (at -2.4 2.8) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 698296f1-6b65-48a7-8503-e8884a5427a3))
  (pad "M3" smd circle locked (at -1.6 2.8) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 2a138849-d02f-4a16-809c-d22a6adee08e))
  (pad "M7" smd circle locked (at 1.6 2.8) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp ae533a38-5a16-4ceb-bb0c-4966bac2bdce))
  (pad "M8" smd circle locked (at 2.4 2.8) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp ecc8e1dc-d341-4ba9-b94e-e37d44d15e13))
  (pad "M9" smd circle locked (at 3.2 2.8) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 6243cc4e-ba77-4cc6-a0cc-135dcff93fc6))
  (pad "N1" smd circle locked (at -3.2 3.6) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp bd9a94fd-e4d3-4966-b348-2723af9c63d9))
  (pad "N2" smd circle locked (at -2.4 3.6) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 58739a73-dcf3-47d4-9ccc-d37bbff5d0f2))
  (pad "N3" smd circle locked (at -1.6 3.6) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp c789ca3c-89f1-48b6-bb82-a4a7aed98387))
  (pad "N7" smd circle locked (at 1.6 3.6) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp f908a939-20ea-4062-8b45-97a5bc4ee3a8))
  (pad "N8" smd circle locked (at 2.4 3.6) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 3f84246c-f805-468e-96db-6ceb487aa60e))
  (pad "N9" smd circle locked (at 3.2 3.6) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 132c4289-9aa9-4452-9e7a-06eff44e5fc4))
  (pad "P1" smd circle locked (at -3.2 4.4) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 7140b82a-7287-4961-9d26-3954c2c3b440))
  (pad "P2" smd circle locked (at -2.4 4.4) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp c7683a3e-82a6-4b00-aaf1-c06aed486b69))
  (pad "P3" smd circle locked (at -1.6 4.4) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 02b806cf-b17b-4844-ab54-d72ada0c4bd0))
  (pad "P7" smd circle locked (at 1.6 4.4) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 7f46ac34-aed5-426c-97c4-6c8f0c424f52))
  (pad "P8" smd circle locked (at 2.4 4.4) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 9aea9a15-e351-4266-93d3-4e6bf9d01ee8))
  (pad "P9" smd circle locked (at 3.2 4.4) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 137dfd1c-a490-46c5-a031-e757abe2a845))
  (pad "R1" smd circle locked (at -3.2 5.2) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 28689bc7-0821-4cb1-8a9c-22d9859ddc57))
  (pad "R2" smd circle locked (at -2.4 5.2) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 2e8b1a2b-aa37-4874-93f3-2476539d1a6d))
  (pad "R3" smd circle locked (at -1.6 5.2) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 3ab506d4-f55c-4396-a7d9-d0e467367d80))
  (pad "R7" smd circle locked (at 1.6 5.2) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp fff02441-e84a-4c39-ab6f-b067cc43fca5))
  (pad "R8" smd circle locked (at 2.4 5.2) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 63546d3c-6351-4a8d-9dbb-44c9fd6094c4))
  (pad "R9" smd circle locked (at 3.2 5.2) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 6f61437b-4a2b-4cb7-a990-247add29aca5))
  (pad "T1" smd circle locked (at -3.2 6) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp de83143f-741c-4ce4-972a-931911cf7f77))
  (pad "T2" smd circle locked (at -2.4 6) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 02fdb503-27d5-4cbd-ab07-a82f848d8df4))
  (pad "T3" smd circle locked (at -1.6 6) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp d84e7fcc-970f-4ec6-a74c-aa55d0754e31))
  (pad "T7" smd circle locked (at 1.6 6) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 77744705-4056-44af-bbb6-8b7cff9323d5))
  (pad "T8" smd circle locked (at 2.4 6) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 77c2611b-edc9-4b2b-9c4c-10bf6bbcdb51))
  (pad "T9" smd circle locked (at 3.2 6) (size 0.4 0.4) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp d64199c5-7e3f-4603-a88b-316c4ca3543d))
  (model "${KICAD6_3DMODEL_DIR}/Package_BGA.3dshapes/BGA-96_9.0x13.0mm_Layout2x3x16_P0.8mm.wrl"
    (offset (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
