(module "HRS_FH26W-39S-0.3SHW(60)" (layer F.Cu) (tedit 610BAA1C)
  (fp_text reference REF** (at -3.425 -2.825) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.015)))
  )
  (fp_text value HRS_FH26W-39S-0.3SHW_60_ (at 8.64 3.265) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.015)))
  )
  (fp_line (start -6.6 -1.35) (end 6.6 -1.35) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 6.6 -1.35) (end 6.6 1.9) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 6.6 1.9) (end -6.6 1.9) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.6 1.9) (end -6.6 -1.35) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.6 0.2) (end -6.6 -1.35) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.6 -1.35) (end -6 -1.35) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 6.6 0.2) (end 6.6 -1.35) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 6.6 -1.35) (end 6 -1.35) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_circle (center -5.75 2.3) (end -5.65 2.3) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_circle (center -5.75 2.3) (end -5.65 2.3) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start -6.85 -2.05) (end 6.85 -2.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 6.85 -2.05) (end 6.85 2.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 6.85 2.05) (end -6.85 2.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -6.85 2.05) (end -6.85 -2.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad 1 smd rect (at -5.7 1.4) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -5.4 -1.6) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -5.1 1.4) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -4.8 -1.6) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -4.5 1.4) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -4.2 -1.6) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -3.9 1.4) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -3.6 -1.6) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -3.3 1.4) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -3 -1.6) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -2.7 1.4) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -2.4 -1.6) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -2.1 1.4) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -1.8 -1.6) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -1.5 1.4) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -1.2 -1.6) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at -0.9 1.4) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at -0.6 -1.6) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at -0.3 1.4) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at 0 -1.6) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at 0.3 1.4) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at 0.6 -1.6) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd rect (at 0.9 1.4) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd rect (at 1.2 -1.6) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 25 smd rect (at 1.5 1.4) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 26 smd rect (at 1.8 -1.6) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 27 smd rect (at 2.1 1.4) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 28 smd rect (at 2.4 -1.6) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 29 smd rect (at 2.7 1.4) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 30 smd rect (at 3 -1.6) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 31 smd rect (at 3.3 1.4) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 32 smd rect (at 3.6 -1.6) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 33 smd rect (at 3.9 1.4) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 34 smd rect (at 4.2 -1.6) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 35 smd rect (at 4.5 1.4) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 36 smd rect (at 4.8 -1.6) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 37 smd rect (at 5.1 1.4) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 38 smd rect (at 5.4 -1.6) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 39 smd rect (at 5.7 1.4) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad S1 smd rect (at -6.4 1.125) (size 0.4 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad S2 smd rect (at 6.4 1.125) (size 0.4 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
