boot_delay=0

arm_control=0x200
arm_64bit=1
arm_boost=1

kernel=vmlinuz-rpi4
initramfs initramfs

dtoverlay=vc4-kms-v3d-pi4
max_framebuffers=2

display_auto_detect=1
camera_auto_detect=1


include usercfg.txt
