pkgname=firmware-motorola-ocean
pkgver=4
pkgrel=0
pkgdesc="Firmware for Motorola Moto G7 Power"
url="https://gitlab.com/Ultracoolguy/firmware-motorola-ocean"
arch="aarch64"
license="proprietary"
options="!check !strip !archcheck !tracedeps pmb:cross-native"
_commit="787dcae00d0866079c6f55dc3ddf6592279b0661"
source="https://gitlab.com/Ultracoolguy/firmware-motorola-ocean/-/archive/$_commit/firmware-motorola-ocean-$_commit.tar.gz
	moto-modem-rfs-setup.initd
	firmware.files
	$pkgname-openrc.post-install"
subpackages="$pkgname-openrc"

builddir="$srcdir/$pkgname-$_commit"

package() {
	install -Dm755 $srcdir/moto-modem-rfs-setup.initd "$pkgdir"/etc/init.d/moto-modem-rfs-setup

	while IFS="" read -r _i || [ -n "$_i" ]; do
		[ ! -d $(dirname $_i) ] && mkdir -p $(dirname $_i)
		echo $_i
		install -Dm644 $_i "$pkgdir/$_i"
	done < "$srcdir/firmware.files"
}

openrc() {
	install="$subpkgname.post-install"
	default_openrc
}

sha512sums="
fd0888bb6a0beeca961d9aabd0e60be64dfd841c3c89c7cdb8e7c1284347c4f56b2bad6a73aebc81e86625a4b548b5d2417ca31de6803ea5b3b58c7c1d97be51  firmware-motorola-ocean-787dcae00d0866079c6f55dc3ddf6592279b0661.tar.gz
d4fd0f3406c9f004e9cae7bc500c5713aab75f102f8e3ea1af820865f01eb03def01cd9ed3e8a184c7dfc22ab419628fad17957a3782885d96eb36e94461e842  moto-modem-rfs-setup.initd
1ee06dfbf03302e9a92bfd5253bfd959d9e4f328e6df20af80c3f01993e4566ab1ec5c6b556b35a5202b879231a6a9872a0dacc6829f65b5f5508d8943edca6e  firmware.files
784ac120a2231cfbee153fb8b2634af4ab5091eaa8fe207e66b47641d7531591ee3849e610bb66c7177822c86556f78d51c17ba8e4f3da2f946c4b8c5eaaf310  firmware-motorola-ocean-openrc.post-install
"
