# Reference: <https://postmarketos.org/deviceinfo>
# Please use double quotes only. You can source this file in shell scripts.

deviceinfo_format_version="0"
deviceinfo_name="Samsung Galaxy S5"
deviceinfo_manufacturer="Samsung"
deviceinfo_codename="samsung-klte"
deviceinfo_date=""
deviceinfo_dtb_mainline="qcom-msm8974-samsung-klte"
deviceinfo_append_dtb_mainline="true"
deviceinfo_modules_initfs=""
deviceinfo_arch="armv7"

# Device related
deviceinfo_keyboard="false"
deviceinfo_external_storage="true"
deviceinfo_screen_width="1080"
deviceinfo_screen_height="1920"
deviceinfo_dev_touchscreen="/dev/input/event2"
deviceinfo_dev_keyboard=""

# Bootloader related
deviceinfo_flash_method="heimdall-bootimg"
deviceinfo_kernel_cmdline_downstream="console=ttyHSL0 androidboot.hardware=qcom user_debug=31 msm_rtb.filter=0x37 ehci-hcd.park=3 zcache.enabled=1 zcache.compressor=lz4 androidboot.bootdevice=msm_sdcc.1 audit=0 selinux=0 androidboot.selinux=disabled"
deviceinfo_kernel_cmdline_mainline="console=ttyMSM0,115200,n8 PMOS_NO_OUTPUT_REDIRECT"
deviceinfo_generate_bootimg="true"
deviceinfo_bootimg_qcdt_downstream="true"
deviceinfo_bootimg_qcdt_mainline="false"
deviceinfo_flash_offset_base="0x00000000"
deviceinfo_flash_offset_kernel="0x00008000"
deviceinfo_flash_offset_ramdisk="0x02000000"
deviceinfo_flash_offset_second="0x00f00000"
deviceinfo_flash_offset_tags="0x01e00000"
deviceinfo_flash_pagesize="2048"
deviceinfo_flash_heimdall_partition_kernel="BOOT"

# USB related
deviceinfo_usb_idVendor="0x04e8"  # Samsung Electronics Co., Ltd
deviceinfo_usb_idProduct="0x6860" # Galaxy (MTP)
