#!/bin/sh

# Enable getty on UART
echo "ttyS0::respawn:/sbin/getty -L ttyS0 115200 vt100" >> /etc/inittab

# We'll update the hwdb so that the meta key gets fixed
echo "UPDATING HWDB..."
udevadm hwdb --update
