#!/bin/sh

# Generate symlinks for acpid events, based on definitions in /etc/acpi.map
for i in $(awk '{if($NF && ($1 !~ /^#/)) print $NF}' /etc/acpi.map); do
        ln -s /etc/acpi/handler.sh /etc/acpi/$i
done

# Enable acpid
rc-update add acpid default
# hwdrivers is required for acpid to 'see' all devices
rc-update add hwdrivers boot
# Enable ofono
rc-update add ofono default

# Load nokia-modem module on boot
NMC=/etc/modules-load.d/nokia-modem.conf
if [ ! -f $NMC ] || [ -z "$(grep nokia-modem $NMC)" ]; then
	echo "nokia-modem" >> /etc/modules-load.d/nokia-modem.conf
fi

# Set RTC device for hwclock
if [ -z "$(grep /dev/rtc0 /etc/conf.d/hwclock)" ]; then
        sed -i 's/clock_args=\"/clock_args=\" -f \/dev\/rtc/' /etc/conf.d/hwclock
fi

exit 0
