#!/bin/sh
## Run getty on serial port
sed -i -e "s/#ttyS0::respawn:\/sbin\/getty -L ttyS0 115200 vt100/ttymxc0::respawn:\/sbin\/getty -L ttymxc0 115200 vt100/" /etc/inittab

# Enable GPS support
rc-update add gpsd default
sed -i 's/DEVICE=\"\"/DEVICE=\"\/dev\/ttymxc2\"/' /etc/conf.d/gpsd
sed -i 's/BAUDRATE=\"4800\"/BAUDRATE=\"9600\"/' /etc/conf.d/gpsd

rc-update add ofono default
