pkgname=firmware-motorola-ocean
pkgver=3
pkgrel=0
pkgdesc="Firmware for Motorola Moto G7 Power"
url="https://gitlab.com/Ultracoolguy/firmware-motorola-ocean"
arch="aarch64"
license="proprietary"
options="!check !strip !archcheck"
depends="linux-firmware-qcom"
_commit="6552364e63e5a15224c6f0d79e63f69bd6a59fc5"
source="https://gitlab.com/Ultracoolguy/firmware-motorola-ocean/-/archive/$_commit/firmware-motorola-ocean-$_commit.tar.gz
	moto-modem-rfs-setup.initd
	firmware.files
	$pkgname-openrc.post-install"
subpackages="$pkgname-openrc"

builddir="$srcdir/$pkgname-$_commit"

package() {
	install -Dm755 $srcdir/moto-modem-rfs-setup.initd "$pkgdir"/etc/init.d/moto-modem-rfs-setup

	while IFS="" read -r _i || [ -n "$_i" ]; do
		[ ! -d $(dirname $_i) ] && mkdir -p $(dirname $_i)
		echo $_i
		install -Dm644 $_i "$pkgdir/$_i"
	done < "$srcdir/firmware.files"
}

openrc() {
	install="$subpkgname.post-install"
	default_openrc
}

sha512sums="
d3bad428a89fb449d1e976783748defc62178105973e5f82c63b6d0947604065f152f24ae5a43ec413738878eafea15351f59c4a0da3a62f4635096a290bd459  firmware-motorola-ocean-6552364e63e5a15224c6f0d79e63f69bd6a59fc5.tar.gz
d4fd0f3406c9f004e9cae7bc500c5713aab75f102f8e3ea1af820865f01eb03def01cd9ed3e8a184c7dfc22ab419628fad17957a3782885d96eb36e94461e842  moto-modem-rfs-setup.initd
495c0044f0d730247c164d3cf66f3a8d6773e533c804609b999ef3ef4dd63519ed5b96ddfc58e3fef7ef903beb072c73a2ab5baf1d4830561bc0a561db6aafe3  firmware.files
784ac120a2231cfbee153fb8b2634af4ab5091eaa8fe207e66b47641d7531591ee3849e610bb66c7177822c86556f78d51c17ba8e4f3da2f946c4b8c5eaaf310  firmware-motorola-ocean-openrc.post-install
"
