SUBSYSTEMS=="usb", ENV{.LOCAL_ifNum}="$attr{bInterfaceNumber}"

SUBSYSTEMS=="usb", KERNEL=="ttyUSB[0-9]*", ATTRS{idVendor}=="2c7c", ATTRS{idProduct}=="0125", ENV{.LOCAL_ifNum}=="01", SYMLINK+="EG25.NMEA", MODE="0660"
SUBSYSTEMS=="usb", KERNEL=="ttyUSB[0-9]*", ATTRS{idVendor}=="2c7c", ATTRS{idProduct}=="0125", ENV{.LOCAL_ifNum}=="02", SYMLINK+="EG25.AT", MODE="0660"
SUBSYSTEMS=="usb", KERNEL=="ttyUSB[0-9]*", ATTRS{idVendor}=="2c7c", ATTRS{idProduct}=="0125", ENV{.LOCAL_ifNum}=="03", SYMLINK+="EG25.MODEM", MODE="0660"

ACTION=="add", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="2c7c", ATTRS{idProduct}=="0125", ENV{.LOCAL_ifNum}=="02", RUN+="/usr/bin/pinephone_setup-modem '%E{DEVNAME}'"

